Город

Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ

контакт- центр (бесплатный звонок)	8-800-333-888-7

e-mail:	mail@vzljot.ru

Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru
Плательщик
ИНН / КПП
Получатель
Почтовый адрес
телефон, факс
Доставка	самовывоз
Ж/Д
АВИА
Перевозчик
Пункт назначения
Предполагаемая дата оплаты

Заявка №
от «___»__________201 г.	Дата готовности	«___»____________201 г.
Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭМ исполнения ПРОФИ –хх1МИ

(ИЗНОСОУСТОЙЧИВОЕ: IP65, t0 жидкости от -10 до 700C, футеровка – полиуретан)

Комплект однотипных приборов шт.

исполнение	Профи-_ _ 1МИ	-	1	-	2	-	31	-	4	-	5	-	6	-	П	-	Б

измеряемая жидкость
диапазон температуры, °С
материал трубопровода

Модель расходомера:

Профи-х11 МИ	Профи-х21МИ
сэндвич, DN 10
сэндвич, DN 50
фланцевый, DN 20
фланцевый, DN 80
сэндвич, DN 15
сэндвич, DN 65
фланцевый, DN 25
фланцевый, DN 100
сэндвич, DN 20
сэндвич, DN 80
фланцевый, DN 32
фланцевый, DN 150
сэндвич, DN 25
сэндвич, DN 100
фланцевый, DN 40
фланцевый, DN 200
сэндвич, DN 32
сэндвич, DN 150
фланцевый, DN 50
фланцевый, DN 300
сэндвич, DN 40
фланцевый, DN 65

Наличие индикатора	Профи-1х1МИ	нет
Погрешность измерения	-51	( 2% в диапазоне 1:150
Профи-2х1МИ	есть
-52	( 1% в диапазоне 1: 80
Стандарт фланцев	-11	ГОСТ 12820,сталь Ст-20
-53	( 0,5% в диапазоне 1: 10*
-12	ГОСТ 12820, нержав.сталь сталь*.
Интерфейс	-61	стандартная комплектация**
Материал электродов	-21	нержавеющая сталь
-62	станд.+ токовый выход 4-20 мА
-22	титан
Направление потока	-П1	однонаправленное
Защитные кольца	-31	без колец	Х
-П2	реверсивное
Поворот блока измерения (БИ)	-41	без поворота
Источник питания 220/=24В	-Б1	отсутствует
-42	на 900 по часовой стрелке
-Б2	15.24
-43	на 1800 по часовой стрелке
-Б3	30.24
-44	на 2700 по часовой стрелке
*-для DN до 100; ** – RS485 MODBUS, дискретные выходы.

Максимальный расход по токовому выходу, м3/ч
общая длина кабеля питания 220В-ИП-ЭМ, м

Универсальный выход №1:	константа преобразования (Кр,),имп/л
общая длина кабеля связи (универсальный/токовый/RS485), м
Теплоизоляционный чехол для БИ: с обогревающим кабелем шт.
без обогревающего кабеля шт.

Присоединительная арматура:	углеродистая сталь
нержавеющая сталь
крепеж из нержавеющей стали

DN

трубопровода	Комплект №1

(фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки)	Комплект №2

(комплект №1 +

прямолинейные участки, конфузоры)	Комплект №3

(комплект №1 без имитатора)	Комплект №4**

( фланцованные прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж,
Сталь Ст20	Нержав. сталь
** - для монтажа расходомеров исполнения «сэндвич» в пластиковые трубопроводы DN 10- DN 100

Примечания: __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х ,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О. принявшего заказ ____________________________________________ тел. _________________

КЗ ПРОФИ хх1МИ

Крым Андрей Евгеньевич

2017-07-26

vzljot